**Приложение №4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объект закупки** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **ОКПД 2** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Кол-во** | **Цена за единицу, руб.** | **Стоимость, руб.**  |
| **Код**  | **Расшифровка кода**  |
| **1.** | **Поставка спецодежды** |  |  | **642** | **6220** | **-** | **1937004,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **1937004,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: |  |   |  | Иванова Л.А. |  |
|  |  |  | *(подпись)* |  | *Ф.И.О.* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма описания объекта закупки**

**Приложение №2 к заявке**

**Техническое задание**

1. **Предмет закупки/контракта:\_**Постава спецодежды**.**
2. **Срок поставки товара/выполнения работ/оказания и услуг:**

1 этап поставки - 30 дней с момента подписания контракта

2-й этап поставки – 1 сентября 2017 г. по 15 сентября 2017г.

1. **Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:**

628449, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра*,* Сургутскийрайон, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14

* 1. **Цели контракта:** Соблюдение межотраслевых правил по обеспечению работников предприятия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
1. **Краткая техническая характеристика:**
	1. **1-й этап:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и характеристика товара** |
| **1.** | **Ботинки кожаные с защитным подноском (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, на шнурках, подкладка – текстильный материал, защитным подноском из стали, основной стелькой из нетканого стелечного материала, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **2.** | **Сапоги кожаные с защитным подноском (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, с регулируемым голенищем, подкладка – текстильный материал спилок подкладочный, защитным подноском из стали, основной стелькой из нетканого стелечного материала, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **3.** | **Сапоги кожаные с защитным подноском (женские)**Верх обуви натуральная кожа, с регулируемым голенищем, подкладка – текстильный материал спилок подкладочный, защитным подноском из стали, основной стелькой из нетканого стелечного материала, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **4.** | **Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёров** Верх обуви натуральная кожа КРС т. 1,8 мм. С регулируемым голенищем. Подносок – жёсткий, термопластический. Вынимаемая мягкая ЭВА стелька ортопедической формы, сверху искусственный мех. Тип подошвы – двухслойная полиуретан/нитрил. Метод крепления - литьевой. Цвет – в темных тонах. |
| **5.** | **Ботинки кожаные (мужские)**  Натуральная кожа КРС т. 1,8 мм. Подкладка: дышащая износоустойчивая ткань. Подносок - термопластический. Вынимаемая мягкая ЭВА стелька ортопедической формы.Подошва - ПУ (защита от ОПЗ, МБС, КЩС, износостойкая).Метод крепления: литьевой. Цвет – в темных тонах. |
| **6.** | **Ботинки кожаные (женские)**  Натуральная кожа КРС т. 1,8 мм. Подкладка: дышащая износоустойчивая ткань. Подносок - термопластический. Вынимаемая мягкая ЭВА стелька ортопедической формы.Подошва - ПУ (защита от ОПЗ, МБС, КЩС, износостойкая).Метод крепления: литьевой. Цвет – в темных тонах. |
| **7.** | **Ботинки кожаные с защитным подноском (женские)** Верх обуви натуральная кожа, на шнурках, подкладка – текстильный материал, защитным подноском из стали, основной стелькой из нетканого стелечного материала, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **8.** | **Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёров** Верх обуви натуральная кожа КРС т. 1,8 мм. Подносок – жёсткий, термопластический. Вынимаемая мягкая ЭВА стелька ортопедической формы, Тип подошвы – двухслойная полиуретан/нитрил. Метод крепления - литьевой. Цвет – в темных тонах. |
| **9.** | **Полуботинки кожаные (женские)**  Полуботинки кожаные, жестким подноском из метала, основной стелькой из нетканого стелечного материала.Антистатичная МБС (маслобензостойкая) подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления.Материал верха: натуральная кожа. Цвет – в темных тонах. |
| **10.** | **Ботинки кожаные с жёстким подноском (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, на шнурках, подкладка – текстильный материал. Подносок жесткий, основной стелькой из нетканого стелечного материала, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **11.** | **Тапочки кожаные (женские)** Верх - натуральная перфорированная кожа с покрытием. Вид - сабо с ремешком. Подошва однослойная, способ крепления литьевой, с ПВХ. Цвет – белый. |
| **12.** | **Сапоги резиновые (мужские)** Верх обуви из резины. Внутренняя подкладка - трикотаж. Рифлёная подошва из резины, тип подошвы – однослойная, метод крепления - формовой. Высота голени не менее 40см.Цвет – в темных тонах. |
| **13.** | **Сапоги болотные с защитным подноском (мужские)**Верх обуви из резины. Внутренняя подкладка - трикотаж. Рифлёная подошва из резины с коблуком, тип подошвы – однослойная, метод крепления - формовой. Подносок – жёсткий, термопластический. Резинотканевая надставка голенища. Цвет – в темных тонах. |
| **14** | **Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские)**Верх обуви из резины. Внутренняя подкладка - трикотаж. Рифлёная подошва из резины, тип подошвы – однослойная, метод крепления - формовой. Высота голени не менее 40см. Подносок – жёсткий, термопластический. Цвет – в темных тонах. |
| **15** | **Сапоги резиновые (женские)** Верх обуви из ПВХ. Внутренняя подкладка - трикотаж. Рифлёная подошва из резины, тип подошвы – однослойная, метод крепления - формовой. Высота голени не менее 25см.Цвет – в темных тонах. |
| **16** | **Сапоги резиновые с защитным подноском (женские)** Верх обуви из ПВХ. Внутренняя подкладка - трикотаж. Рифлёная подошва из резины, тип подошвы – однослойная, метод крепления - формовой. Высота голени не менее 25см. Подносок – жёсткий, термопластический. Цвет – в темных тонах. |
| **17** | **Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, с укороченными регулируемыми по ширине кирзовыми голенищами, на пряжках, Подносок жесткий из стали, основной стелькой из нетканого стелечного материала, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **18** | **Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)** Верх обуви натуральная кожа КРС т. 1,8 мм. Подносок жёсткий из стали. Вынимаемая мягкая ЭВА стелька ортопедической формы, Тип подошвы – двухслойная полиуретан + нитрильная. Метод крепления - литьевой. Цвет – в темных тонах. |
| **19** | **Сапоги кожаные (женские)** Верх обуви натуральная кожа, с регулируемым голенищем, подкладка – текстильный материал спилок подкладочный, основной стелькой из нетканого стелечного материала, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **20** | **Сапоги кирзовые (мужские)**Верх обуви натуральная кожа + трёхслойная кирза, литьевого метода крепления, с регулируемым голенищем,подошва однослойный полиуретан. Цвет – в темных тонах. |
| **21** | **Костюм х/б (мужской)** Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка, укороченная на притачном регулируемом поясе. Центральная потайная застежка на пуговицах . Костюм оснащен рядом удобных карманов с клапанами на кнопках, в т.ч. на рукаве. Ткань: саржа (100% хлопок). Плотность: 250 г/м² Цвет: комбинированный, темные - холодные тона.  |
| **22** | **Костюм х/б (женский)** Особенности модели: костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Нагрудные и боковые карманы с клапанами, фиксирующимися на ленте 'велькро'. Брюки прямого силуэта с боковыми накладными карманами. Ткань верха: саржа (100% хлопок). Плотность 250г/м² Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **23.** | **Куртка – накидка из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская**) Предназначена для усиления защитных свойств термостойких костюмов. Ткань: Биотерм, МВО, огнестойкая отделка, застёжка: потайная на пуговицах. 1-й уровень защиты. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **24.** | **Куртка – рубашка из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская**)Предназначена для усиления защитных свойств термостойких костюмов. Ткань: Биотерм, МВО, огнестойкая отделка, застёжка: на пуговицах. 1-й уровень защиты. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **25.** | **Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металл (мужской).**Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. На спинке вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником напульстником из х/б ткани. Брюки прямого силуэта с застежкой на пуговицах в поясе. Усиление в области колен и на локтях, накладки - кожевенный спилок. Ткань верха: брезент 550 г/м², обладает огнезащитными свойствами. |
| **26.** | **Жилет сигнальный 2-го класса защиты** Жилет с центральной застежкой на петли и пуговицы. Светоотражающие полосы, износостойкий кант. Ткань верха: 100% полиэфир, плотность 150 гр/м², повышенная износостойкостьШирина светоотражающей ленты: 50 ммЦвет: флуоресцентный. |
| **27.** | **Головной убор (колпак-косынка)** бязь, цвет белый. |
| **28.** | **Плащ непромокаемый.**С капюшоном. Центральная застежка на молнии. Два боковых кармана. Манжеты на рукавах. Ткань верха: 100% полиэстер с ПВХ покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кВ.м..Водоупорность ткани не менее 5000 мм.вод.ст. Цвет: темные - холодные тона. |
| **29.** | **Халат х/б (женский)**Халат на пуговицах полуприталенного силуэта с длин. рукавами. Кокетка, карманы декорируются контрастным кантом. Состав 100% хлопок. Плотность 210 г/м². Цвет: темные - холодные тона. |
| **30.** | **Халат х/б (женский)** Для работников химической лаборатории.Халат полуприталенного силуэта, с английским воротником и тремя накладными карманами. Карманы и воротник декорируются контрастной тканью.Застёжка на пуговицах.Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) плотность 170 г/кВ.м. Цвет- светлый тон. |
| **31.** | **Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой (женский)**Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на петли и пуговицы. Нагрудные и боковые карманы с клапанами, фиксирующимися на ленте 'велькро'. Брюки прямого силуэта с боковыми накладными карманами.Ткань верха: 100% хлопок с водоотталкивающей пропиткой. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **32.** | **Фартук, прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником**Материал: полиэфир – 100%, 480 г/м2, ПВХ покрытие.  |
| **33.** | **Фартук из полимерных материалов с нагрудником**Материал: поливинилхларид (ПВХ) – 100%. |
| **34.** | **Перчатки с полимерным покрытием (точечное покрытие)**Материал: хлопок 60%, полиэфир 40% Тип покрытия: точечное, с широкой эластичной манжетой, край которой обработан специальным швом, не позволяющим нити распускатьсяМатериал покрытия: ПВХ Класс вязки: 10 Цвет: чёрный  |
| **35.** | **Перчатки из полимерных материалов (частичное покрытие), манжета**Свойства: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержит силикона, антистатичный, антибактериальная обработка материала основы.Материал: хлопок 100%.Материал покрытия: нитрилбутилдиен. |
| **36.** | **Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла**Материал: спилокМатериал подкладки: хлопок  |
| **37.** | **Перчатки резиновые**Материал: латекс 100% , толщина – 0,35 мм. |
| **38.** | **Перчатки трикотажные термостойкие для электромонтёров**Свойства: высокая прочность к механическим воздействиям; надёжная защита от термических рисков электрической дуги и повышенных температурУровень защиты: 15,7 кал/см²Материал: метаарамид 100% |
| * 1. **2-й этап:**
 |
| **1** | **Ботинки кожаные утеплённые с жёстким подноском (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, на шнурках, утеплитель – искуственный мех, с защитным подноском из стали, подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ТПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **2.** | **Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами**Ворсовая внутренняя поверхность, защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части. Свойства: стойкость к истиранию, воздействию низких температур Материал: трикотажное полотно.Материал покрытия: латекс натуральный.Материал - ПАН – 100%. |
| **3.** | **Подшлемник под каску утеплённый**Материал: шерсть 30%, акрил 70% |
| **4.** | **Куртка на утепляющей прокладке (женская)**Куртка комбинированная прямого силуэта с светоотражающим кантом, центральная застежка-молния защищена утепленной ветрозащитной планкой, фиксирующейся на ленте 'велькро'. Регулируемый отстегивающийся капюшон. Трикотажный утеплитель запястья.Ткань верха: Таслан с водоотталкивающей пропиткой. Подкладка: 190Т, 100% полиэстер. Утеплитель: синтепон 120 г/м² - спинка и полочка 3 слоя, рукава 2 слоя, капюшон 1 слой. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **5.** | **Костюм на утепляющей прокладке (женский)**Костюм состоит из куртки с подстежкой и брюк. Куртка комбинированная прямого силуэта. Центральная застежка-молния защищена утепленной ветрозащитной планкой, фиксирующейся на кнопках. Система внутренних и наружных карманов на молнии и кнопках. Регулируемый отстегивающийся капюшон. Внутренние трикотажные манжеты, рукава по объему регулируются при помощи паты и ленты 'велькро'. Регулятор объема по линии талии. Подстежка стеганая, утеплена ватином, по низу регулятор объема. Брюки утепленные. На передних половинках брюк накладные карманы.Ткань верха: "Виндстоп", 100% полиэстер. Подкладка: 190Т, 100% полиэстер.Утеплитель: синтепон 100 г/м², куртка - спинка и полочка 3 слоя, рукава и брюки 2 слоя, капюшон 1 слой; ватин 280 гр/м², подстежка - спинка и полочка 2 слоя, рукава и брюки 1 слой. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **6.** | **Костюм на утепляющей прокладке (мужской)**Костюм состоит из куртки с подстежкой и брюк с подстёжкой. Куртка комбинированная прямого силуэта. Центральная застежка-молния защищена утепленной ветрозащитной планкой, фиксирующейся на кнопках. Система внутренних и наружных карманов на молнии и кнопках. Регулируемый отстегивающийся капюшон. Внутренние трикотажные манжеты, рукава по объему регулируются при помощи паты и ленты 'велькро'. Регулятор объема по линии талии. Подстежка стеганая, утеплена ватином, по низу регулятор объема. Брюки утепленные. На передних половинках брюк накладные карманы.Ткань верха: "Виндстоп",100% полиэстер. Подкладка: 190Т, 100% полиэстерУтеплитель: синтепон 100 г/м², куртка - спинка и полочка 3 слоя, рукава и брюки 2 слоя, капюшон 1 слой; ватин 280 гр/м², подстежка - спинка и полочка 2 слоя, рукава и брюки 1 слой. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **7.** | **Головной убор утеплённый (шапка - трикотажная)**Материал: трикотажное полотно, шерсть50%, акрил50%, утеплитель Тинсулейт. |
| **8.** | **Бельё нательное утеплённое (мужское)**Комплектация: фуфайка, кальсоны. Ткань: трикотажное полотно, шерсть 55%, полиэфир 45%.  |
| **9.** | **Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке**Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. На спинке вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником напульстником из х/б ткани. Брюки прямого силуэта с застежкой на пуговицах в поясе. Усиление в области колен и на локтях, накладки - кожевенный спилок. Ткань верха: брезент 550 г/м², обладает огнезащитными свойствами. Утеплитель: ватин плотностью 250 г/м² - 2 слоя. |
| **10.** | **Валенки с резиновым низом** Верх 100% шерсть. Резиновая подошва |
| **11.** | **Сапоги кожаные утеплённые (женские)** Верх обуви натуральная кожа, с регулируемым голенищем, Подкладка Искусственный мех. Подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. . Цвет – в темных тонах. |
| **12.** | **Сапоги кожаные утеплённые (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, с регулируемым голенищем, Подкладка Искусственный мех. Подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. . Цвет – в темных тонах. |
| **13.** | **Фуфайка - свитер из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская**)Ткань: арамидный трикотаж, уровень защиты: 11,8 кал\см2, 1-й уровень защиты. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **14.** | **Костюм зимний из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужской**)Термостойкая одежда, которая сочетает в себе высокую гигиеничность одежды из натуральных хлопковых тканей с высокой износоустойчивостью и надёжностью защиты при воздействии электрической дуги. Ткань: «Биотерм». Комплектация: куртка, брюки. 1-й уровень защиты. Цвет: комбинированный, темные - холодные тона. |
| **15.** | **Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, с регулируемым голенищем, Подкладка Искусственный мех. Подносок из стали. Подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **16.** | **Полусапоги кожаные утеплённые (женские)** Верх обуви натуральная кожа, с регулируемым голенищем, Подкладка искусственный мех. Подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. . Цвет – в темных тонах. |
| **17.** | **Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском (женские)** Верх обуви натуральная кожа. С регулируемым голенищем, Подкладка искусственный мех. Подносок из стали. Подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **18.** | **Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)** Верх обуви натуральная кожа, с укороченными регулируемыми по ширине кирзовыми голенищами, на пряжках, Подносок жесткий из стали. Подкладка искусственный мех. Подошва на двухслойном полиуретане (ПУ/ПУ), износоустойчивая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления. Цвет – в темных тонах. |
| **19.** | **Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)** Верх обуви натуральная кожа КРС т. 1,8 мм. Подносок жёсткий из стали. Подкладка искусственный мех. Тип подошвы – двухслойная полиуретан + нитрильная. Метод крепления - литьевой. Цвет – в темных тонах. |

1. **Требования к качеству поставки товара/выполнения работ/оказания услуг**  **к их безопасности.**
	1. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении даже при условии его полного восстановления.
	2. Товар должен поставляться в упаковке.
	3. Товар не должен иметь никаких повреждений, царапин, разрывов, вмятин и пятен, влияющих на ее дальнейшее использование, а также не должен иметь следов ее предшествующего использования.
	4. Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а так же предохраняющей Товар от атмосферных воздействий.
	5. Поставленный Товар должен соответствовать размерам, техническому описанию, указанному в техническом задании и спецификации.
	6. Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме и в сроки, указанные в данной закупочной документации.
	7. Качество, технические характеристики товара должны соответствовать Техническому заданию.
	8. К поставленному товару Поставщик обязан предоставить сертификаты качества и соответствия.
	9. Не выполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного товара за счет Поставщика. За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность Поставщик.
	10. Материалы и компоненты Товаров не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека.
	11. Размеры, указанные на маркировке спецодежды должны соответствовать ГОСТу31399 – 2009, ГОСТу31396 – 2009 «Классификация типовых фигур мужчин и женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды».
	12. Товар, не подошедший по росту, размеру, качеству подлежит обмену в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения несоответствия.
	13. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в течение гарантийного срока, начиная с момента передачи товара Покупателю.
2. **Гарантийный срок:** На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, который исчисляется с даты подписания соответствующих товарных накладных.

Сотрудник контрактной службы:

Зам.директора по общим вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вержиковский А.В.

 *(Подпись) (Ф.И.О.)*

Начальник ОМТС

(Ответственное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Иванова Л.А.

 *(Подпись) (Ф.И.О.*

**Приложение №3 к заявке**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

**1-й этап поставки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. товара без НДС, руб.** | **Сумма без НДС, руб.** | **НДС 18%, руб.** | **Сумма с НДС, руб.** |
| **1.** | ***Ботинки кожаные с защитным подноском (мужские)***  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском мужские размер 40 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском мужские размер 41 | пар | 9 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском мужские размер 42 | пар | 6 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском мужские размер 43 | пар | 10 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском мужские размер 44 | пар | 5 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском мужские размер 42 | пар | 2 |  |  |  |  |
| **2.** | ***Сапоги кожаные с защитным подноском (мужские)***  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском мужские размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **3.** | ***Сапоги кожаные с защитным подноском (женские)***  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском женские размер 35 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском женские размер 36 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском женские размер 37 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском женские размер 38 | пар | 9 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском женские размер 39 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском женские размер 40 | пар | 2 |  |  |  |  |
| **4.** | ***Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёров*** |
| Сапоги кожаные с защитнымподноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёровразмер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитнымподноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёровразмер 43 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **5.** | ***Ботинки кожаные (мужские)***  *Метод крепления: литьевой.* |
| Ботинки кожаные мужские размер 40 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные мужские размер 41 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные мужские размер 42 | пар | 12 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные мужские размер 43 | пар | 15 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные мужские размер 44 | пар | 6 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные мужские размер 45 | пар | 3 |  |  |  |  |
| **6.** | ***Ботинки кожаные (женские)***  |
| Ботинки кожаные женские размер 36 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные женские размер 37 | пар | 15 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные женские размер 38 | пар | 22 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные женские размер 39 | пар | 14 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные женские размер 40 | пар | 15 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные женские размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные женские размер 45 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **7.** | ***Ботинки кожаные с защитным подноском (женские)***  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском женские размер 36 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском женские размер 37 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском женские размер 38 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **8.** | ***Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёров*** |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёровразмер 43 | пар | 4 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (мужские) для электромонтёровразмер 44 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **9.** | ***Полуботинки кожаные (женские)***  |
| Полуботинки кожаные женские размер 35 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 36 | пар | 5 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 37 | пар | 22 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 38 | пар | 38 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 39 | пар | 19 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 40 | пар | 19 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 41 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Полуботинки кожаные женские размер 45 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **10.** | ***Ботинки кожаные с жёстким подноском (мужские)***  |
| Ботинки кожаные с жёстким подноском мужские размер 41 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с жёстким подноском мужские размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с жёстким подноском мужские размер 46 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **11.** | ***Тапочки кожаные белые (женские) с хлястиком***  |
| Тапочки кожаные женские размер 36 | пар | 4 |  |  |  |  |
| Тапочки кожаные женские размер 37 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Тапочки кожаные женские размер 38 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Тапочки кожаные женские размер 39 | пар | 3 |  |  |  |  |
| **12.** | ***Сапоги резиновые (мужские)***  |
| Сапоги резиновые мужские размер 42 | пар | 7 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые мужские размер 43 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые мужские размер 44 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **13.** | ***Сапоги болотные с защитным подноском (мужские)*** |
| Сапоги болотные с защитным подноском (мужские) размер 40 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги болотные с защитным подноском (мужские) размер 41 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Сапоги болотные с защитным подноском (мужские) размер 42 | пар | 8 |  |  |  |  |
| Сапоги болотные с защитным подноском (мужские) размер 43 | пар | 9 |  |  |  |  |
| Сапоги болотные с защитным подноском (мужские) размер 44 | пар | 2 |  |  |  |  |
| **14.** | ***Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские*** |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские) размер 40 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские) размер 41 | пар | 7 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские) размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские) размер 43 | пар | 15 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские) размер 44 | пар | 6 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (мужские) размер 45 | пар | 4 |  |  |  |  |
| **15.** | ***Сапоги резиновые (женские)*** |
| Сапоги резиновые женские размер 36 | пар | 5 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые женские размер 37 | пар | 8 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые женские размер 38 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые женские размер 39 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые женские размер 40 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые женские размер 41 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые женские размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **16.** | ***Сапоги резиновые с защитным подноском (женские)*** |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (женские) размер 35 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (женские) размер 36 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (женские) размер 38 | пар | 12 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (женские) размер 40 | пар | 8 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (женские) размер 41 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (женские) размер 45 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **17.** | ***Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)*** |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 41 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 42 | пар | 4 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 43 | пар | 4 |  |  |  |  |
| **18.** | ***Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)***  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 41 | пар | 2 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 43 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 44 | пар | 2 |  |  |  |  |
| **19.** | ***Сапоги кожаные (женские)***  |
| Сапоги кожаные женские размер 37 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги кожаные женские размер 39 | пар | 2 |  |  |  |  |
| **20.** | ***Сапоги кирзовые (мужские)*** |
| Сапоги кирзовые (мужские) размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
| Сапоги кирзовые (мужские) размер 43 | пар | 3 |  |  |  |  |
| Сапоги кирзовые (мужские) размер 44 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **21.** | ***Костюм х/б (мужской)***  |
| Костюм х/б мужской размер 44-46 рост 158-164 | шт | 3 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 44-46 рост 170-176 | шт | 6 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 48-50 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 48-50 рост 170-176 | шт | 13 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 48-50 рост 182-188 | шт | 4 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 52-54 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 52-54 рост 182-188 | шт | 5 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 56-58 рост 170-176 | шт | 3 |  |  |  |  |
| Костюм х/б мужской размер 56-58 рост 182-188 | шт | 12 |  |  |  |  |
| **22.** | ***Костюм х/б (женский)***  |
| Костюм х/б женский размер 40-42 рост 158-164 | шт | 8 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 44-46 рост 158-164 | шт | 7 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 44-46 рост 170-176 | шт | 14 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 44-46 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 48-50 рост 158-164 | шт | 11 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 48-50 рост 170-176 | шт | 14 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 52-54 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 52-54 рост 170-176 | шт | 13 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 52-54 рост 182-188 | шт | 6 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 56-58 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 56-58 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 60-62 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 60-62 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 64-66 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер 64-66 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б женский размер **80-82** рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **23.** | ***Куртка – накидка из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская****)* |
| Куртка – накидка из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская) размер 48-50 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **24.** | ***Куртка – рубашка из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская****)* |
| Куртка – из материала с постоянным тер-мостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связан-ных с риском возникновения электрической дуги (мужская) размер 48-50 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **25.** | ***Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металл (мужской).*** |
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла мужской размер 52-54 рост 182-188 | шт | 3 |  |  |  |  |
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла мужскойразмер 56-58 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла мужскойразмер 60-62 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла мужской размер 64-66 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **26.** | ***Жилет сигнальный 2-го класса защиты***  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 40-42 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 44-46 рост 158-164 | шт | 3 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 44-46 рост 170-176 | шт | 3 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 48-50 рост 158-164 | шт | 5 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 48-50 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 52-54 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 52-54 рост 182-188 | шт | 6 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 56-58 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 56-58 рост 182-188 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 64-66 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **27.** | ***Головной убор (колпак-косынка)*** |
|  | Головной убор (колпак-косынка) цвет белый | шт | 2 |  |  |  |  |
| **28.** | ***Плащ непромокаемый.*** |
| Плащ непромокаемый размер 40-42 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Плащ непромокаемый размер 44-46 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Плащ непромокаемый размер 48-50 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Плащ непромокаемый размер 48-50 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Плащ непромокаемый размер 48-50 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Плащ непромокаемый размер 52-54 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Плащ непромокаемый размер 52-54 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Плащ непромокаемый размер 56-58 рост 182-188 | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Плащ непромокаемый размер 64-66 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **29.** | ***Халат х/б синий (женский)*** |
| Халат х/б синий женский размер 40-42 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Халат х/б синий женский размер 52-54 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
| **30.** | ***Халат х/б белый (женский)***  |
| Халат х/б белый женский размер 40-42 рост 158-164 | шт | 3 |  |  |  |  |
| Халат х/б белый женский размер 44-46 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Халат х/б белый женский размер 48-50 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Халат х/б белый женский размер 56-58 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **31.** | ***Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой (женский)*** |
| Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой женский размер 44-46 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой женский размер 44-46 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой женский размер 48-50 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой женский размер 48-50 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **32.** | ***Фартук, прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником*** |
| Фартук, прорезиненный кислотощелочестойкийс нагрудником  | шт | 22 |  |  |  |  |
| **33.** | ***Фартук из полимерных материалов с нагрудником*** |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | шт | 40 |  |  |  |  |
| **34.** | ***Перчатки с полимерным покрытием (точечное покрытие)*** |
| Перчатки с полимерным покрытием (точечное покрытие) | пар | 3200 |  |  |  |  |
| **35.** | ***Перчатки из полимерных материалов (частичное покрытие), манжета*** |
| Перчатки из полимерных материалов (частичное покрытие), манжета | пар | 500 |  |  |  |  |
| **36.** | ***Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла*** |
| Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | пар | 450 |  |  |  |  |
| **37.** | ***Перчатки резиновые*** |
| Перчатки резиновые размер L | пар | 300 |  |  |  |  |
| Перчатки резиновые размер M | пар | 300 |  |  |  |  |
| **38.** | ***Перчатки трикотажные термостойкие для электромонтёров*** |
| Перчатки трикотажные термостойкие для электромонтёров | пар | 20 |  |  |  |  |
| **2-й этап поставки:** |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. товара без НДС, руб.** | **Сумма без НДС, руб.** | **НДС 18%, руб.** | **Сумма с НДС, руб.** |
|  |
| **1.** | ***Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами*** |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | пар | 510 |  |  |  |  |
| **2.** | ***Подшлемник под каску утеплённый*** |
|  | Подшлемник под каску утеплённый | шт | 10 |  |  |  |  |
| **3.** | ***Куртка на утепляющей прокладке (женская)*** |
|  | Куртка на утепляющей прокладке женская размер 48-50 рост 158-164 | шт | 1  |  |  |  |  |
|  | Куртка на утепляющей прокладке женская размер 52-54 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **4.** | ***Костюм на утепляющей прокладке (женский)*** |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 40-42 рост 158-164 | шт | 5 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 40-42 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 44-46 рост 158-164 | шт | 13 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 44-46 рост 170-176 | шт | 16 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 44-46 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 48-50 рост 158-164 | шт | 8 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 48-50 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 48-50 рост 182-188 | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 52-54 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 52-54 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 56-58 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 60-62 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 64-66 рост 170-176 | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 64-66 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке женский размер 80-82 рост 170-176 | шт | 1 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | ***Костюм на утепляющей прокладке (мужской)*** |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 44-46 рост 158-164 | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 48-50 рост 158-164 | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 48-50 рост 170-176 | шт | 14 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 48-50 рост 182-188 | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 52-54 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 52-54 рост 170-176 | шт | 5 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 52-54 рост 182-188 | шт | 22 |  |  |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке мужской размер 56-58 рост 182-188 | шт | 5 |  |  |  |  |
| **6.** | ***Головной убор утеплённый (шапка - трикотажная)*** |
|  | Головной убор утеплённый (шапка трикотажная)  | шт | 15 |  |  |  |  |
| **7.** | ***Бельё нательное утеплённое (мужское)*** |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 44-46 рост 170-176 | шт | 5 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 48-50 рост 158-164 | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 48-50 рост 170-176 | шт | 7 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 48-50 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное летнее утеплённое мужское размер 52-54 рост 170-176 | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 52-54 рост 182-188 | шт | 15 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 56-58 рост 170-176 | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 56-58 рост 182-188 | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | Бельё нательное утеплённое мужское размер 64-66 рост 182-188 | шт | 2 |  |  |  |  |
| **8.** | ***Фуфайка - свитер из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская****)* |
|  | Фуфайка - свитер из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужская**)**размер 48-50 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **9.** | ***Костюм зимний из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужской****)* |
|  | Костюм зимний из материала с постоянным термостойким свойством для электромонтёров, выполняющих работы в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги (мужской) размер 48-50 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
| **10.** | ***Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском (мужские)***  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском мужские размер 43 | пар | 2 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском мужские размер 44 | пар | 5 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском мужские размер 45 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **11.** | ***Полусапоги кожаные утеплённые (женские)***  |
|  | Полусапоги кожаные утеплённые женские размер 38 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **12.** | ***Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском (женские)***  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском женские размер 36 | пар | 2 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском женские размер 37 | пар | 4 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском женские размер 38 | пар | 1 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском женские размер 39 | пар | 4 |  |  |  |  |
| **13.** | ***Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)***  |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 41 | пар | 1 |  |  |  |  |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 42 | пар | 1 |  |  |  |  |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 43 | пар | 1 |  |  |  |  |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 44 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **14.** | ***Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские)***  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 41 | пар | 3 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 42 | пар | 4 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 43 | пар | 4 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) размер 44 | пар | 2 |  |  |  |  |
| **15.** | ***Валенки с резиновым низом***  |
|  | Валенки с резиновым низом размер 44 | пар | 1 |  |  |  |  |
|  | Валенки с резиновым низом размер 45 | пар | 2 |  |  |  |  |
| **16.** | ***Сапоги кожаные утеплённые (женские)***  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые женские размер 35 | пар | 1 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые женские размер 39 | пар | 2 |  |  |  |  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые женские размер 41 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **17.** | ***Сапоги кожаные утеплённые (мужские)***  |
|  | Сапоги кожаные утеплённые мужские размер 44 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **18.** | ***Ботинки кожаные утеплённые с жёстким подноском (мужские)***  |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с жёстким подноском мужские размер 41 | пар | 1 |  |  |  |  |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с жёстким подноском мужские размер 42 | пар | 2 |  |  |  |  |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с жёстким подноском мужские размер 46 | пар | 1 |  |  |  |  |
| **19.** | ***Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке*** |
|  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке размер 52-54 рост 158-164 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке размер 52-54 рост 182-188 | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке размер 60-62 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке размер 64-66 рост 182-188 | шт | 1 |  |  |  |  |

Общая сумма товара:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб(сумма прописью)

 **Продавец Покупатель**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г**

Документы, подлежащие передаче Покупателю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество | Язык составления и форма документа (оригинал, копия и т.д.) |
|  | Счёт-фактура или УПД | 1 | На русском языке в оригинальной форме |
|  | Товарная накладная | 1 | На русском языке в оригинальной форме |
|  | Сертификаты качества | 1 | На русском языке в оригинальной форме |
|  | Сертификат качества | 1 | На русском языке в оригинальной форме |

 Поставщик Покупатель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 М.П. М.П.