Приложение № \_\_\_\_

1.**Техническое задание**

Техническое задание на выполнение работ (по капитальному ремонту, текущему ремонту, реконструкции, выполнению проектно- изыскательских работ и оказанию услуг)

**1. Наименование объекта, местонахождение объекта:**

**1.1.** Выполнение работ по:

«Ликвидация водозаборной скважины».

**1.2.** Место выполнения работ:

- водозаборная скважина №9 линия №2 (№СР-204), ХМАО-Югра, Сургутский р-н г.Лянтор ул. Магистральная, 5.

**2.** **Объемы, виды работ:** (в соответствии с локальными сметными расчетами).

**2.1. Цели и задачи проведения ликвидации скважины:**

Цель: Ликвидационный тампонаж выполнившей свое назначение эксплуатационной скважины на воду, в целях устранения источников загрязнения пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и предотвращения истощения водоносных горизонтов.

Задачи: Проведение работ по ликвидационному тампонажу эксплуатационной скважины на воду.

**2.2. Проведение работ:**

**-** демонтаж скважинного эксплуатационного оборудования;

- дезинфекция скважины хлорной известью;

- засыпка в межтрубное пространство: гравий;

- установка цементного моста в районе устья скважины;

- цементация затрубного пространства комплексного бурового оборудования цементной

 установкой;

- работы должны выполняться из материалов, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в сметной документации.

**3.Срок (период) выполнения работ:** с 07.11.2016г. по 30.11.2016г.

**4. Начальная (максимальная) цена договора:**

170 071 руб. 00 коп. (Сто семьдесят тысяч семьдесят один рубль 00 коп.), без НДС.

Цена включает все налоги и сборы, затраты на материалы, транспортные расходы, а так же иные издержки исполнителя, связанные с выполнением работ.

В случае если товары, услуги Претендента не облагаются НДС, то цена, предложенная таким Претендентом в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других Участников также учитываются без НДС.

**5. Требование к качеству и безопасности выполнения работ (ведомость объема, описание работ):**

**5.1** Исполнитель должен производить работы согласно:

- Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов. РД08-492-02**.**

- В соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие правила».

- СО 153-34.03-204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г.);

- РД 34.03.234-97 «Инструкция по организации и производству работ повышенной безопасности».

**5.2** Основными правовыми документами и материалами при выполнении работ по объекту являются:

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7 ФЗ.

**5.3**. Работы должны выполняться с применением оборудования, механизмов, материалов Исполнителя. Оборудование должно соответствовать санитарным требованиям, сертификаты и разрешение (свидетельство о поверке) на применение.

**5.4**. За 2 дня до начала выполнения работ Заказчик передает объект в ремонт с составлением Акта о приеме - передачи Объекта в порядке, установленном законодательством РФ.

**5.5.** До начала выполнения работ Исполнителю необходимо разработать, согласовать с Заказчиком проект производства работ и выполнить комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с ним.

**5.6.** Исполнитель обеспечивает охрану имущества, оборудования и материалов, оказавшихся во владении Исполнителя в связи с исполнением договора и выполняемых работ с момента начала работ и до подписания их Заказчиком.

**5.7.** Исполнитель обязан немедленно уведомлять оперативно-диспетчерскую службу Заказчика об обнаружении обстоятельств, которые создают условия невозможности работы или ухудшения качества работ, собирать и размещать образовавшийся в процессе выполнения работ отходы.

**5.8.** При привлечении к выполнению работ субподрядной организации Исполнитель согласовывает с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию и несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком. Обеспечивает соблюдение всех вышеуказанных требований в отношении работников привлекаемых субподрядчиков.

**6. Требования к результатам работ (порядок сдачи и приемки работ):**

**6.1**. По окончании ликвидационного тампонирования, проверяются результаты тампонирования, составляется акт, подлинник акта передается Заказчику. В акте ликвидации излагается полный перечень выполненных работ, приводится состав тампонирующей смеси, прикладываются фотографии устья скважины до начала проведения работ и после ликвидации скважины.Фотографии должны позволять идентифицировать скважину на местности. Акты ликвидации, кроме Исполнителя, должны быть подписаны Заказчиком (представителем Заказчика).

**6.2.**.Заключительный отчет передается в электронном виде и на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Все материалы, справки, акты по ликвидации, заверенные печатью Исполнителя, предоставляются Заказчику вместе с отчетом на бумажных носителях и электронных носителях для архивного хранения по акту приема - передачи. Отчет должен содержать сведения об объемах проведенных работ.

**6.3.** Перечень документации, необходимой к предоставлению после выполнения работ (в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к порядку и ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно-технического обеспечения»):

- актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, КС-3 ,подписанных Исполнителем и Заказчиком;

- счета – фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ;

- исполнительной документации (технического отчета);

- расчет за выполненные работы производится при условии, что все работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные сроки

**7. Требования к сроку и объему гарантий качества.**

**7.1.** Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Исполнителем, в случае обнаружения таковых Заказчиком.

**7.2** Гарантийный срок 5 лет, с даты подписания акта выполненных работ.

**8. Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации):**

**8.1.** Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к данным видам работ на основании Федерального Закона №148-ФЗ от 22.07.2008г.

**8.2.** Наличие сертификата соответствия 9001-21.

**8.3.** При проведении работ должны выполняться требования нормативных документов и предписаний надзорных органов, требования противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей.

**8.5.** Наличие сертификатов на применяемые материалы обязательно.

**9. Форма, сроки и порядок оплаты:**

Безналичный расчет, по факту выполненных работ, после предоставления исполнительной документации и подписания актов о приемке выполненных работ и счетов - фактур, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов. Срок оплаты в течении **180 дней**.

**10 . Требования к документации:**

Документация оформленная в не соответствии с требованиями конкурса рассматриваться не будет.

Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ А.С.Баранник \_\_\_

 *(Подпись) (Ф.И.О.)*