|  |  |
| --- | --- |
|  **Утверждаю** |  |
| **Директор ЛГ МУП «УТВиВ»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Билецкий** |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 29.16-зк**

**1.Заказчик**: Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (ЛГ МУП «УТВиВ»).

**Почтовый адрес:** 628449, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Магистральная, стр.14.

**Местонахождение:** 628449, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Магистральная, стр.14.

**Контактный телефон:** (346-38)77-600 (доб. 80-100); факс (346-38) 23-351.

**Контактное лицо:** Пахомова Светлана Алексеевна, Лемешкина Татьяна Владимировна; тел: (34638) 77-600 (доб. 80-142, 80-201).

**Контактное лицо по тех. вопросам:** Логинов Михаил Владимирович; тел: 8 (34638) 77-600, доб. 80-108.

**Сайт Заказчика**: [www.lgutviv.ru](http://www.lgutviv.ru)

**Электронный адрес:** zakupki@lgutviv.ru

**2. Источник финансирования:** собственные средства Заказчика.

3. **Наименование предмета договора**: Поставка оборудования видеонаблюдения и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию на территории ЛГ МУП «УТВиВ».

**Обязательные требования к товару, к выполнению работ:** В соответствии с Приложением №2 «Техническое задание».

**4. Место поставки товара, выполнения работ:** 628449, РФ, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14

**5. Срок поставки товара, выполнения работ: с «**30» июня 2016г. по «30»июля 2016г.

**6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 677 997 руб. 76** коп. с НДС (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто семь рублей 76 копеек с учётом НДС). Цена Договора включает расходы, связанные с упаковкой, доставкой до склада Заказчика, изготовлением и передачей товаросопроводительной и технической документации на русском языке, погрузкой, хранением, монтажом оборудования и пусконаладочными работами. В случае если Участник находится на упрощенной системе налогообложения, то цена, предложенная в заявке таким Участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения, ценовые предложения других Участников так же учитываются без НДС.

**7. Место подачи заявки, дата и время окончания срока подачи заявок:** прием котировочных заявок осуществляется по адресу Заказчика - Российская Федерация, 628449, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14, в рабочие дни с 8-00 до 16-30; перерыв: с 12-30 до14-00; выходной: суббота - воскресенье.

**Дата начала подачи котировочных заявок: «17» июнь 2016 г.**

**Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «22» июнь 2016 г. 08 час. 30 мин. (местное время).**

**Дата и время рассмотрения котировочных заявок:** **10 час. 00 мин. (местное время) 22.06.2016г.**

**7.1.** Котировочная заявка подается в печатном (письменном) виде, согласно рекомендуемой формы (Приложение №1), заверенная подписью и печатью участника запроса котировок (его уполномоченным представителем). Отправку котировочных заявок можно осуществлять на электронную почту: zakupki@lgutviv.ru (в сканированном виде).

**К котировочной заявке необходимо приложить:**

- спецификацию (Приложение №3);

- паспорта, сертификаты и т.д.

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не позднее 6 месяцев со дня публикации данного извещения и карточку Предприятия, также в сканированном виде.

- учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания учредителей, в случае ООО или АО и др.)

 - согласие на обработку персональных данных (Приложения №1.1 и №1.2 к котировочной заявке).

 **Так же, в котировочной заявке участник заверяет что:**

* соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупочных процедур;
* не проводится ликвидации участника закупок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе в электронной форме, запросе котировок;
* не приостановлено деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе в электронной форме, запросе котировок;
* отсутствует у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе в электронной форме, запросе котировок;
* отсутствует в предусмотренном Федеральными законами №44-ФЗ, №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок.

 **8. Не рассматриваются и отклоняются:**

8.1. Котировочные заявки не соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, в техническом задании, спецификации.

8.2. Котировочные заявки с ценой, превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

8.3. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускаются.

8.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в любое время до подписания договора.

8.5. Заказчик не несет ответственности за не полученные по электронной почте заявки.

**9. Форма оплаты:** Безналичный расчет, в течение 12 месяцев, по факту (оказания услуг), после подписания актов выполненных работ либо актов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, согласно Приложения №6 (Проект договора).

 **10. Срок подписания договора:** в течение 10 дней с момента подписания протокола сопоставления и оценки котировочных заявок.

* Заказчик в течение 2-х дней со дня подписания протокола рассмотрения оценки котировочных заявок, передает Победителю запроса котировок оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор;
* Победитель запроса котировок в течение 10*-*ти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает Заказчику.

В случае, если Победитель в проведении запроса котировок в течение 10 дней, не представил Заказчику подписанный договор, такой Победитель признается уклонившимся от заключения договора.

**11.** **Приложения**:

- котировочная заявка (Приложение №1 рекомендуемая форма);

- согласие на обработку персональных данных (Приложения №1.1 и №1.2 к котировочной заявке);

- техническое задание (Приложение №2);

- спецификация (Приложение №3);

- схема монтажа оборудования в формате PDF (Приложение №4);

 - локальный сметный расчет + дефектная ведомость в формате PDF (Приложение №5);

- проект договора (Приложение №6).

**Председатель**

**Закупочной комиссии В.Г. Агафонов**

**Приложение №1**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. для ЛГ МУП « УТВиВ»

заявка на поставку товара:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*предмет закупки)*

Фирменное наименование участника запроса котировок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения (для юридического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма (для юридического лица):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес (для юридического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона/факса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (при наличии):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уважаемые господа!***

Изучив документацию Вашего запроса, мы нижеподписавшиеся,

1.

*наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),*

согласны, в соответствии с нашей заявкой, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 29.16-зк

*(наименование предмета договора)*

на сумму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *(сумма цифрами) (сумма прописью)*

Цена включает НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и в объеме, согласно требованиям заказчика.

1. Место поставки товара, выполнения работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Срок (период) поставки товара, выполнения работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Срок и условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Прилагаем спецификацию товара.

**Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(полное наименование участника закупки)*

- в отношениинего отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в отношениинегоне приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;

- у негоотсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

 - в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013г.

Мы гарантируем достоверность представленной нами в нашей заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у иных лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

1. Мы обязуемся выполнять все условия данного запроса котировки и требований, указанных заказчиком в техническом задании. Эти условия будут оставаться для нас обязательными.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.п. Подпись Расшифровка подписи: Ф.И.О.

**Форма №1.1. к Приложению №1**

**Согласие участника закупочной процедуры – физического лица на обработку персональных данных**

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры)

Основной документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия в аккредитации // закупочных процедурах в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЛГ МУП «УТВиВ».

 Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ЛГ МУП «УТВиВ» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

 Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЛГ МУП «УТВиВ» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

 Настоящее согласие действует в течение \_\_\_\_\_\_\_\_ со дня его подписания.

 Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 МП (подпись) ФИО

**Форма №1.2 к Приложению №1**

 **(фирменный бланк участника закупки)**

**Согласие участника закупочной процедуры – юридического лица на обработку персональных данных**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в аукционе в электронной форме *(указывается способ закупки)* на *(указывается предмет закупки)*, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ЛГ МУП «УТВиВ», зарегистрированному по адресу: Россия, 628449, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр. 14, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

 Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЛГ МУП «УТВиВ», обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании; сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в закупочной процедуре *(указывается способ закупки*) на (*указывается предмет закупки*).

 Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в запросе *(указывается способ закупки)* на *(указывается предмет закупки)*  приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных требований действующим законодательством.

 Настоящее подтверждение действует со дня его подписания.

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 МП (подпись) Ф.И.О

**Приложение №2 к заявке**

**Техническое задание**

**Поставка оборудования видеонаблюдения и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию на территории ЛГ МУП «УТВиВ»**

1. **Место поставки товаров, выполнения работ, место оказания услуг:**

628449, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная 14.

**2. Срок (период) выполнения работ, оказания услуг:** с 30.06.16г. по 30.07.16г.

**3. Характеристика и количество товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристика | Единица измерения | Количество |
| Уличная видеокамера  | Цилиндрическая AHD видеокамера 1080P «День/Ночь», 1/2.8” SONY Exmor CMOS Sensor (IMX322), разрешение 2 Mp  (1920 х 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.2, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, 2-х мегапиксельный вариофокальный объектив  5-50мм.  ИК подсветка до 100 метров, питание DC12В/600mA, -40°С ~ +60°С, размер 330 х 145, IP-66 | шт. | 24 |
| 16-канальный видеорегистратор  | 6 видеовходов, 4 канала звука • Сжатие H264 • Поддержка аналоговых,AHD 2.0 и IP камер • Разрешение записи 1080P • Скорость записи 15 к/с на канал • Воспроизведение 8 каналов одновременно, 15 к/с на канал • 8 тревожных входов и 1 выход • Видеовыход VGA+HDMI • Поддержка 2 HDD (SATA, ёмкостью до 4 Тб) • Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети • DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / установка прав IP / поиск IP • Поддержка мобильного мониторинга • Чтение HDD на ПК • Конвертор файлов архива в AVI • PTZ (с поддержкой пресетов) **Видео**16 камер в 960H, 16 камер в 720P/960P/1080P**Скорость записи** До 15 кадров в секунду для каждой камеры**Отображение** HDMI и VGA (дублирование) , 1920х1080, 1/4/8/16 камер на мониторе**Кодек** H.264 (Main Profile)**Диски 2****Емкость архива** 2TBx4 (SATA III)**Сетевой интерфейс** 10/100 Мбит/с Ethernet**USB 2.0 2****Видеовыход** VGA и HDMI, разрешение до 1920х1080**Запись** Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения**Комплект поставки** Видеорегистратор, Источник питания ~220/12В, Мышь, ИК пульт управления, Компакт-диск (с документацией и ПО) | шт. | 2 |
| Жесткий диск 3.5", 4Тб SATA 3.0 | Скорость вращения шпинделя - 7200 rpmФорм-фактор - 3.5"Внешняя скорость передачи данных - до 6 Гбит/сИнтерфейс - SATA IIIОбъем - 4 ТбСкорость записи/Скорость чтения - 9,5/8,5 с | шт. | 4 |
| Кабель витая пара внешний 4 пары FTP кат.5e (305м) медный с тросом Krauler | Длина - 305мСечение – 2ммДополнительно - экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный, для внешней прокладки, с тросом.Соответствует стандартам: ANSI/TIA/EIA-568.B2, ISO/IEC 1180Класс пожарной безопасности: СМXСоответствует стандартам пожарной безопасности: UL 444 UL 1581Материал - полиэтилен высокой плотностиКоличество жил - одножильная проволока из мягкой отожженной электролитической меди Категория- Медная пара кат. 5e | шт. | 20 |
| Телевизор ЖК  | Диагональ экрана - 32"(81.2 см)Формат экрана - 16:9Разрешение экрана - 1366x768 Пикс (HD Ready)Дистанционное управление – полноеВход HDMI, . Порт USB 2.0 тип A, Вход RCA видео композитный, Вход RCA компонентный YPbPr, Выход оптический (Toslink), Разъем SCART, Разъем для модуля DVB CAM, Разъем для наушников 3.5 мм, Воспр. медиа с USB, Воспроизведение MPEG4, Воспроизведение H.264, Воспроизведение DivXТехнология - 100 PMI/50 Гц | шт. | 2 |
| Активный одноканальный приемникAVT-RX1101AHD | Активный одноканальный приемник AHD 1080p видеосигнала до 600 метров с дополнительной помехозащитой для работы с кабелем "витая пара".Полоса пропускания 20Hz-40MHz.Дальность передачи AHD 1080p - до 600 метров в паре с активными передатчиками, до 350 метров в паре пассивными передатчиками.Настройка расстояния.Повышенная помехозащищенность.Автоматическая настройка симметрии линии.Встроенная полная защита: защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, защита по входу видео от статического разряда электричества, защита по линии - от импульсных перенапряжений. | шт. | 20 |
| Активный одноканальный передатчик AVT-TX1011HD | Миниатюрный универсальный передатчик AHD/CVI/TVI видеосигнала, встроенный в BNC разъем для работы с кабелем "витая пара".Полоса пропускания 20Hz-100MHz..Не требует настройки и коррекции.Дальность передачи: AHD 1080p - до 750 метров, AHD 720p - до 1150 метров, TVI 1080p/720p - до 400 метров.Встроенная защита линии.Монтируется непосредственно на BNC разъем видеокамеры.Напряжение питания (9 ... 12) V DC.Ток потр. - не более 25мА.Габариты - 40х17х17 мм.Температурный диапазон использования - (-40...+50) °С | шт. | 20 |
| Видеодомофон Комплект | Характеристики:Дисплей цветной 7 дюймовСенсорные кнопкиЭкранное меню с поддержкой русского языкаHands freeПодключение 2х вызывных панелей, 2 видеокамеры и 3 монитораИнтерком до 4х мониторов (в системе)Запись видео на SD картуВстроенный слот для micro SD карты памяти (до 32гб)Управление замком через вызывную панельРегулировки громкости, яркостиПитание 100-240В, 50-60 ГцПотребление 11Вт; 4,4Вт (ожидание)Размер 200х140х16ммВызывная антивандальная панель FE-305Разрешение-420 твлИК подсветка-1,5 метраДиапазон рабочих температур  - 45С +50СЦвет корпуса вызывной панели: антикУголок, козырек и корыто в комплекте. | шт. | 1 |
| Источник вторичного электропитания резервированный  | Источник вторичного электропитания резервированный для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 8А с защитой от глубокого разряда АКБ, защитой от КЗ и от переполюсовки при подключении АКБ. | шт. | 7 |
| Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x450x501mm (ШхГхВ), дверь стеклоВ стандартной конфигурации шкаф оборудован: задней стенкой, передними и задними монтажными профилями и двумя кабельным вводами сверху и снизу. Легкий доступ к установленному оборудованию организован за счет съемных боковых панелей. перфорация в корпусе шкафа и на передней дверце. А так же, конструктивно, предусмотрена установка [активной вентиляции](http://anlan.ru/catalog/7242).Четыре 19" монтажных L - профиля, имеют юнитовую (U) разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7, глубина установки направляющих может изменяться в зависимости от устанавливаемого оборудования.Соответствие требованиям ГОСТ Р 53246-2008 | шт. | 1 |
| Аккумулятор 12В 17 А∙ч | Номинальное напряжение - 12 ВСрок службы - 5 летНоминальная емкость -17  | шт. | 7 |
| РАЗЪЕМ TS DC штекер питания с клемм. к., самозажим | РАЗЪЕМ TS DC штекер питания с клеммной колодкой, самозажим | шт. | 24 |
| Крепёж-клипса для труб Ø 32 мм 50 шт/уп | Крепёж-клипса (держатель) для труб Ø 32 мм 50 шт/уп | шт. | 10 |
| Труба гофрированная ПНД 32 с зондом | Труба гибкая гофрированная из ПНД с протяжкой, чёрная, Ø 32 мм, (25 м/уп) | шт. | 33 |
| Соединительный шнур для систем видеонабл (BNC-BNC) | Соединительный шнур для систем видеонаблюдения (BNC-BNC) 1.5М | шт. | 20 |
| Кронштейн для крепления на столб | Кронштейн для крепления на столб (min d=60мм, max d=200мм) | шт. | 12 |
| [Коробки разветвительные с крышкой](http://www.eletecsystems.ru/katalog_produkcii/korobka_razvetvitelnaya_s_kryshkoj/) | Коробка расп. Для о/п 100х100х50наружная | шт. | 24 |
| Кнопка выхода накладная | Накладная антивандальная кнопка выхода: - напряжение коммутации - не более 30В; - ток коммутации - не более 30мА; -- напряжение питания подсветки - 12В. Цветовая гамма: медь, антик, черный | шт. | 1 |
| Автономный контроллер | Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Работает с ключами Touch Memory DS1990А и с RFID картами/брелками.Контроллер позволяет подключить следующее оборудование: Датчик открытой двери; Блок питания; Электромагнитный/электромеханический замок; Внешний светодиод; Кнопка открывания замка; Внешний зуммер; Считыватель Matrix-II. Защита от неправильного включения; Выбор типа замка; Режимы ACCEPT / TRIGGER / Консьерж; Программирования мастер-ключей, блокирующих ключей; Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и обратно; Программирования с ПК Диапазон рабочих температур, С -40°С до +50°С | шт. | 1 |
| Замок электромагнитный | Усилие отрыва при U-пит 12В, не менее, кгс300 Ток потребления при U-пит 12В, не более, мА330 Вес в сборе не более, кг1.9 Габариты электромагнита, мм140х55х35 Габариты якоря, мм96х53х12 Диапазон рабочих температур, °С-40…+40 | шт. | 1 |

**4. Товар должен поставляться** новый в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах

**5. Требования к безопасности работ: соблюдать требования по техники безопасности, действующие на предприятии, при монтаже оборудования сохранять целостность имущества заказчика.**

**6.Требования к гарантийному сроку, осуществление монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих монтаж оборудования:**

- Гарантийный срок Оборудования определяется заводом – изготовителем. Гарантийный срок на выполненные в рамках настоящего Контракта работы составляет 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, при этом гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока уже входит в цену настоящего Контракта и дополнительной оплате не подлежит. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

- Обеспечить гарантийное сопровождение работ (в течение 2 лет). Обеспечить контактные телефоны, почту, ФИО лиц, ответственных за получение заявок (претензий).

- В течение 24 часов, в период гарантийного срока, с момента получения заявки (претензии) восстановить рабочее состояние неисправных компонентов системы видеонаблюдения.

-Монтаж оборудования должен производится квалифицированным персоналом;

**-Наличие необходимых лицензий и разрешений на предоставляемые услуги.**

**7.Требования к осуществлению монтажа видеокамер и прокладке кабеля:**

**-** Все видеокамеры (за исключением 21-ой) должны монтироваться на высоте не менее 4 метров от земли.

**-** Все вспомогательные и дополнительные монтажные работы (такие как – монтаж стальных опор под видеокамеры на необходимую высоту, монтаж других сооружений для качественной и безопасной прокладки кабеля) выполняются за счет исполнителя.

- Все соединения, переходники, разъемы должна быть в водонепроницаемом исполнении.

- Кабель в помещении должен прокладываться в пластиковом кабель-канале.

- Все видеокамеры должны подключатся к соответствующим источникам питания.

- Провисы кабеля между зданиями недолжны препятствовать проезду спец.техники (Н-4.5м).

- Уличный кабель, проложенный вне помещения, должен укладываться в гофрированной трубе.

**8.Требования к результатам работ: По окончании работ исполнитель обязан предоставить:**

- Акт приема-передачи Оборудования;

- Акт пуско-наладочных работ.

**9.Форма, сроки и порядок оплаты:** Безналичный расчет, в течение 12 месяцев, по факту (оказания услуг), после подписания актов выполненных работ либо актов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов.

**10.Срок действия договора:** С момента подписания договора и до 01.07.2017г.

Ответственные лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинов М.В. \_\_\_\_\_\_\_

 *(Подпись) (Ф.И.О.)*

*8 (34638) 77-600 (80-108)*

**Приложение №3**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**оборудования видеонаблюдения и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию на территории ЛГ МУП «УТВиВ»**

1. **Место поставки товаров, выполнения работ, место оказания услуг:**

628449, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная 14.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристика | Единица измерения | Количество |
| Уличная видеокамера  | Цилиндрическая AHD видеокамера 1080P «День/Ночь», 1/2.8” SONY Exmor CMOS Sensor (IMX322), разрешение 2 Mp  (1920 х 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.2, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, 2-х мегапиксельный вариофокальный объектив  5-50мм.  ИК подсветка до 100 метров, питание DC12В/600mA, -40°С ~ +60°С, размер 330 х 145, IP-66 | шт. | 24 |
| 16-канальный видеорегистратор  | 6 видеовходов, 4 канала звука • Сжатие H264 • Поддержка аналоговых,AHD 2.0 и IP камер • Разрешение записи 1080P • Скорость записи 15 к/с на канал • Воспроизведение 8 каналов одновременно, 15 к/с на канал • 8 тревожных входов и 1 выход • Видеовыход VGA+HDMI • Поддержка 2 HDD (SATA, ёмкостью до 4 Тб) • Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети • DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / установка прав IP / поиск IP • Поддержка мобильного мониторинга • Чтение HDD на ПК • Конвертор файлов архива в AVI • PTZ (с поддержкой пресетов) **Видео**16 камер в 960H, 16 камер в 720P/960P/1080P**Скорость записи** До 15 кадров в секунду для каждой камеры**Отображение** HDMI и VGA (дублирование) , 1920х1080, 1/4/8/16 камер на мониторе**Кодек** H.264 (Main Profile)**Диски 2****Емкость архива** 2TBx4 (SATA III)**Сетевой интерфейс** 10/100 Мбит/с Ethernet**USB 2.0 2****Видеовыход** VGA и HDMI, разрешение до 1920х1080**Запись** Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения**Комплект поставки** Видеорегистратор, Источник питания ~220/12В, Мышь, ИК пульт управления, Компакт-диск (с документацией и ПО) | шт. | 2 |
| Жесткий диск 3.5", 4Тб SATA 3.0 | Скорость вращения шпинделя - 7200 rpmФорм-фактор - 3.5"Внешняя скорость передачи данных - до 6 Гбит/сИнтерфейс - SATA IIIОбъем - 4 ТбСкорость записи/Скорость чтения - 9,5/8,5 с | шт. | 4 |
| Кабель витая пара внешний 4 пары FTP кат.5e (305м) медный с тросом Krauler | Длина - 305мСечение – 2ммДополнительно - экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный, для внешней прокладки, с тросом.Соответствует стандартам: ANSI/TIA/EIA-568.B2, ISO/IEC 1180Класс пожарной безопасности: СМXСоответствует стандартам пожарной безопасности: UL 444 UL 1581Материал - полиэтилен высокой плотностиКоличество жил - одножильная проволока из мягкой отожженной электролитической меди Категория- Медная пара кат. 5e | шт. | 20 |
| Телевизор ЖК  | Диагональ экрана - 32"(81.2 см)Формат экрана - 16:9Разрешение экрана - 1366x768 Пикс (HD Ready)Дистанционное управление – полноеВход HDMI, . Порт USB 2.0 тип A, Вход RCA видео композитный, Вход RCA компонентный YPbPr, Выход оптический (Toslink), Разъем SCART, Разъем для модуля DVB CAM, Разъем для наушников 3.5 мм, Воспр. медиа с USB, Воспроизведение MPEG4, Воспроизведение H.264, Воспроизведение DivXТехнология - 100 PMI/50 Гц | шт. | 2 |
| Активный одноканальный приемникAVT-RX1101AHD | Активный одноканальный приемник AHD 1080p видеосигнала до 600 метров с дополнительной помехозащитой для работы с кабелем "витая пара".Полоса пропускания 20Hz-40MHz.Дальность передачи AHD 1080p - до 600 метров в паре с активными передатчиками, до 350 метров в паре пассивными передатчиками.Настройка расстояния.Повышенная помехозащищенность.Автоматическая настройка симметрии линии.Встроенная полная защита: защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, защита по входу видео от статического разряда электричества, защита по линии - от импульсных перенапряжений. | шт. | 20 |
| Активный одноканальный передатчик AVT-TX1011HD | Миниатюрный универсальный передатчик AHD/CVI/TVI видеосигнала, встроенный в BNC разъем для работы с кабелем "витая пара".Полоса пропускания 20Hz-100MHz..Не требует настройки и коррекции.Дальность передачи: AHD 1080p - до 750 метров, AHD 720p - до 1150 метров, TVI 1080p/720p - до 400 метров.Встроенная защита линии.Монтируется непосредственно на BNC разъем видеокамеры.Напряжение питания (9 ... 12) V DC.Ток потр. - не более 25мА.Габариты - 40х17х17 мм.Температурный диапазон использования - (-40...+50) °С | шт. | 20 |
| Видеодомофон Комплект | Характеристики:Дисплей цветной 7 дюймовСенсорные кнопкиЭкранное меню с поддержкой русского языкаHands freeПодключение 2х вызывных панелей, 2 видеокамеры и 3 монитораИнтерком до 4х мониторов (в системе)Запись видео на SD картуВстроенный слот для micro SD карты памяти (до 32гб)Управление замком через вызывную панельРегулировки громкости, яркостиПитание 100-240В, 50-60 ГцПотребление 11Вт; 4,4Вт (ожидание)Размер 200х140х16ммВызывная антивандальная панель FE-305Разрешение-420 твлИК подсветка-1,5 метраДиапазон рабочих температур  - 45С +50СЦвет корпуса вызывной панели: антикУголок, козырек и корыто в комплекте. | шт. | 1 |
| Источник вторичного электропитания резервированный  | Источник вторичного электропитания резервированный для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 8А с защитой от глубокого разряда АКБ, защитой от КЗ и от переполюсовки при подключении АКБ. | шт. | 7 |
| Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x450x501mm (ШхГхВ), дверь стеклоВ стандартной конфигурации шкаф оборудован: задней стенкой, передними и задними монтажными профилями и двумя кабельным вводами сверху и снизу. Легкий доступ к установленному оборудованию организован за счет съемных боковых панелей. перфорация в корпусе шкафа и на передней дверце. А так же, конструктивно, предусмотрена установка [активной вентиляции](http://anlan.ru/catalog/7242).Четыре 19" монтажных L - профиля, имеют юнитовую (U) разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7, глубина установки направляющих может изменяться в зависимости от устанавливаемого оборудования.Соответствие требованиям ГОСТ Р 53246-2008 | шт. | 1 |
| Аккумулятор 12В 17 А∙ч | Номинальное напряжение - 12 ВСрок службы - 5 летНоминальная емкость -17  | шт. | 7 |
| РАЗЪЕМ TS DC штекер питания с клемм. к., самозажим | РАЗЪЕМ TS DC штекер питания с клеммной колодкой, самозажим | шт. | 24 |
| Крепёж-клипса для труб Ø 32 мм 50 шт/уп | Крепёж-клипса (держатель) для труб Ø 32 мм 50 шт/уп | шт. | 10 |
| Труба гофрированная ПНД 32 с зондом | Труба гибкая гофрированная из ПНД с протяжкой, чёрная, Ø 32 мм, (25 м/уп) | шт. | 33 |
| Соединительный шнур для систем видеонабл (BNC-BNC) | Соединительный шнур для систем видеонаблюдения (BNC-BNC) 1.5М | шт. | 20 |
| Кронштейн для крепления на столб | Кронштейн для крепления на столб (min d=60мм, max d=200мм) | шт. | 12 |
| [Коробки разветвительные с крышкой](http://www.eletecsystems.ru/katalog_produkcii/korobka_razvetvitelnaya_s_kryshkoj/) | Коробка расп. Для о/п 100х100х50наружная | шт. | 24 |
| Кнопка выхода накладная | Накладная антивандальная кнопка выхода: - напряжение коммутации - не более 30В; - ток коммутации - не более 30мА; -- напряжение питания подсветки - 12В. Цветовая гамма: медь, антик, черный | шт. | 1 |
| Автономный контроллер | Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Работает с ключами Touch Memory DS1990А и с RFID картами/брелками.Контроллер позволяет подключить следующее оборудование: Датчик открытой двери; Блок питания; Электромагнитный/электромеханический замок; Внешний светодиод; Кнопка открывания замка; Внешний зуммер; Считыватель Matrix-II. Защита от неправильного включения; Выбор типа замка; Режимы ACCEPT / TRIGGER / Консьерж; Программирования мастер-ключей, блокирующих ключей; Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и обратно; Программирования с ПК Диапазон рабочих температур, С -40°С до +50°С | шт. | 1 |
| Замок электромагнитный | Усилие отрыва при U-пит 12В, не менее, кгс300 Ток потребления при U-пит 12В, не более, мА330 Вес в сборе не более, кг1.9 Габариты электромагнита, мм140х55х35 Габариты якоря, мм96х53х12 Диапазон рабочих температур, °С-40…+40 | шт. | 1 |

**2. Срок (период) выполнения работ, оказания услуг:** с 30.06.16г. по 30.07.16г.

Ответственные лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинов М.В. \_\_\_\_\_\_\_

 *(Подпись) (Ф.И.О.)*

*8 (34638) 77-600 (80-108)*

 Приложение № 4

**Перечень исполнительной документации**

1. Копии (СРО) на право ведения вида предъявляемых к сдаче работ.

2. Акт - допуск на ведение работ.

3. Акт приема-передачи оборудования (материалов).

4. Приказ о назначении ответственного ИТР.

5. Копия удостоверения ответственного за производство работ.

6. Копии удостоверений рабочих, выполнявших работы.

7. Журнал производства работ.

8. Кабельный журнал.

9. Сертификаты на материалы, применяемые при выполнении работ.

10. Протоколы испытания электрооборудования и кабельной линии.

11. Акты испытания и пробных пусков оборудования.

12. Акты об окончании монтажных работ.

13. Акты о приемке и сдаче пусконаладочных работ на объекте.

14. Протокол осмотра и проверки изоляции.

15. Акт рабочей комиссии о приемке в промышленную эксплуатацию после комплексного опробования.

16. Бухгалтерские документы форма КС-2 и форма КС-3.

17. Технический отчет о проведении пусконаладочных работ и исполнительную документацию соответствующую фактическому смонтированному оборудованию, материалов и т.д.

**ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Директор ЛГ МУП «УТВиВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Билецкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №6**

 **ДОГОВОР № \_\_\_ -юр**

**поставки оборудования видеонаблюдения, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию**

**г. Лянтор «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.**

**Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»,** именуемое в дальнейшем «**Покупатель»,** в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, согласно **Протокола №\_\_.16-зк от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1 .В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку оборудования видеонаблюдения, выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию на территории ЛГ МУП «УТВиВ» (далее – «Оборудование»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование и работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.Наименование, комплектация, технические характеристики указаны в Спецификации (Приложении №3), перечень работ, условия поставки, место выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования определены в Техническом задании (Приложение № 2) и в локальном сметном расчете (Приложение №5) являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3.Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования осуществляются согласно схемы (Приложение №4) к настоящему Договору.

 1.4.Срок поставки Оборудования, выполнения работ по монтажу и вводу в эксплуатацию: **с «30» июня 2016г. и по «30» июля 2016г.**

 **2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1.Цена договора, согласно Протокола №\_\_.16-зк от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе с НДС 18%). Цена Договора включает расходы, связанные с упаковкой, доставкой до склада Заказчика, изготовлением и передачей товаросопроводительной и технической документации на русском языке, погрузкой, хранением, монтажом оборудования и пусконаладочными работами.

 2.2.Цена остается твердой, и не подлежит изменению в период всего срока действия настоящего договора.

 2.3.Безналичный расчёт, в течение 12 месяцев, по факту выполненных работ (поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара), после подписания актов и счетов-фактур, форм КС 2, КС 3, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов.

 **3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1.Подрядчик обязан:

 - поставить Заказчику Оборудование надлежащего качества и обусловленные настоящим Договором, сроки, количестве и порядке;

- качественно и в установленные сроки выполнить работы собственными силами и средствами на условиях, предусмотренных Договором;

- выполнить работы в соответствии с действующими нормативно - техническими документами, строительными нормами и правилами;

 - обеспечить соблюдение работниками, производящими работы, мер по технике безопасности (в т.ч. электробезопасности), пожарной безопасности;

 - за свой счет устранить дефекты или заменить некачественное, не комплектное Оборудование, выявленные в процессе его приемки, монтажа и ввода в эксплуатацию Заказчиком, в полном объеме в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком;

- бережно относиться к имуществу Заказчика в процессе выполнения работ;

- гарантировать качество услуг.

- при завершении работ по монтажу и ввода в эксплуатацию Оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую техническую документацию, сертификаты, гарантийный талон, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №6).

3.2.Заказчик обязан:

 - осуществить проверку по количеству, комплектности и качеству при приемке Оборудования, а так же приемку результата работ по его монтажу и ввода в эксплуатацию;

 - оплатить поставляемое Оборудование и работу Подрядчика в сроки и в порядке, предусмотренными условиями настоящего Договора.

3.3.Заказчик имеет право:

 - требовать своевременной поставки качественного Оборудования, производства надлежащего монтажа и ввода в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков;

 - осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством монтажа и ввода в эксплуатацию;

 - запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения работ;

 - получать у Подрядчика консультации по вопросам эксплуатации Оборудования;

 - отказаться от приемки Оборудования и выполнения работ по монтажу и ввода в эксплуатацию и оплаты, в случае поставки некачественного, некомплектного Оборудования, ненадлежащего выполнения монтажа и ввода в эксплуатацию, обнаружения недостатков в результатах работ и (или) их несоответствия условиям Договора до момента их устранения.

 **4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ**

4.1.Оборудование передается Подрядчиком после завершения монтажа и ввода в эксплуатацию и принимается Заказчиком в собранном виде, готовым к использованию по назначению.

4.2.Одновременно с Оборудованием Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

 - сертификаты на Оборудование;

 - технический паспорт;

 - инструкция по эксплуатации на русском языке;

 - гарантийный талон;

 - другие документы в случае необходимости.

 4.3.Заказчик обязан принять работы в течение 3 дней после получения сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче результата работ. Оборудование принимается по количеству, комплектности и качеству, согласно 4.2. и Технического задания (Приложение №2) к настоящему Договору.

 4.4.При завершении работ по монтажу и ввода в эксплуатацию Оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую техническую документацию, сертификаты, гарантийный талон, Акт сдачи-приемки работ.

 4.5.Обязательства Подрядчика по поставке, монтажу и ввода в эксплуатацию Оборудования по срокам, количеству и качеству считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акт сдачи-приемки работ и Перечня исполнительной документации (Приложение №7).

 4.6.В случае поставки некомплектного или некачественного Оборудования Заказчик вправе отказаться от его приемки. Подрядчик должен вывезти и заменить такое оборудование своим транспортом и за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии от Заказчика. После замены Подрядчиком Оборудования его приемка-передача Заказчику осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора. В этот же срок Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки монтажа и ввода в эксплуатацию.

 4.7. При обнаружении несоответствия качества монтажа требованиям стандартов, ТУ и/или условиям Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков монтажа и ввода в эксплуатацию.

 4.8. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков Оборудования после его приемки или в процессе его эксплуатации, Заказчик составляет Акт о скрытых недостатках в течение 5 (пяти) дней после обнаружения недостатков. Для участия в составлении Акта о скрытых недостатках Подрядчик должен направить своего полномочного представителя в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего сообщения от Заказчика. В случае отсутствия при составлении Акта о скрытых недостатках представителя Подрядчика, извещенного в предусмотренном Договором порядке, Акт считается подписанным с его стороны без замечаний. После получения Акта о скрытых недостатках Подрядчик обязан заменить некачественное или некомплектное Оборудования в порядке и сроки письменного согласованные с Заказчиком. После замены Подрядчиком Оборудования его приемка-передача Заказчику осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.9.Право собственности на поставленное Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной и Акта приема-передачи Оборудования (Приложение №6). Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

4.10.Гарантийный срок Оборудования определяется заводом – изготовителем. Гарантийный срок на монтажные работы составляет 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки монтажных и пуско-наладочных работ.

**5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков поставки, сборки, монтажа, пуско – наладки, устранения выявленных недостатков Оборудования и/или выполненных работ, поставки некомплектного Оборудования, нарушения сроков передачи документов, нарушения условия о передаче документов, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после возникновения обязанности у Подрядчика по исполнению условий настоящего Договора.

5.3.Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяется.

5.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

**6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), например, пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.

6.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 24 часов с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 01 июля 2017 года.

7.2. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением.

7.3. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 банковских дней известить об этом другую Сторону.

7.4. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.

7.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а также по решению суда.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

 8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента получения претензии.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно законодательству Российской Федерации.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.2. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Копия Протокола № \_\_.\_\_ -зк от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.;

-Приложение №2- Техническое задание;

- Приложение №3 – Спецификация;

- Приложение№4 – Схема монтажа оборудования;

- Приложение №5- Локальный сметный расчет в кол-ве 2-х шт. + дефектная ведомость в кол-ве 1 шт.;

- Приложение №6 -Акт сдачи-приемки работ;

 -Приложение №7- Перечень исполнительной документации.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК:****Директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Ф.И.О./**м.п. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.   | **ЗАКАЗЧИК:****ЛГ МУП «УТВиВ».** **Местонахождение** - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14. Тел. (34638) 77-600 (доб. 80-100), факс23-3-51 (80-109), эл. адрес: e-mail@lgutviv.ru. **Почтовый адрес -** 628449, Российская Федерация, Тюменская область, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Магистральная, стр.14. ИНН 8617028441 КПП 861701001 р/с 40 702 810 800 050 000 116 в Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» БИК 047162782 к/с 30 101 810 771 620 000 782.  **Директор ЛГ МУП «УТВиВ»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Ф.И.О./**м.п.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |