**Приложение 1**

к Заявке

|  |
| --- |
| **Объект закупки** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **ОКПД 2** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Кол-во** | **Цена за единицу, руб.** | **Стоимость, руб.**  |
| **Код**  | **Расшифровка кода**  |
|  | **Выполнение работ по чистке РВС-5000 №2,3 от мокрого ила и грязи на КОС,г. Лянтор** | **0891** | **33.11.12.000** | **796** | **2** |  **-** | **1 300 000** |
| **Итого:** | **1 300 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: |  |   |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* |  | *Ф.И.О.* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма описания объекта закупки**

**Приложение 2**

 к заявке

**Техническое задание**

**1. Предмет контракта:**Выполнение работ по чистке РВС-5000 №2,3 от мокрого ила и грязи на КОС,г. Лянтор

**2.** **Срок выполнения работ:** 70 дней с момента подписания контракта.

**3. Место оказания услуг:** Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, Канализационные Очистные Сооружения,первая очередь РВС 5000 №2,3(аэротенки), ул. Объездная, 30

**4. Цели контракта:** чистка резервуаров РВС-5000 №2,3 от мокрого ила и грязи для последующего проведения экспертного обследования.

**5. Краткая техническая характеристика:** резервуар РВС-5000 №1,2(аэротенки) объемом 5000 м3, состоящий из цилиндрического корпуса, плоского днища и стационарной каркасной крыши.

**6.** **Объемы, виды работ:** чистка резервуаров РВС №2,3 объемом 5000 м3 каждый, от мокрого ила и грязи скапливающихся в нижней части резервуара в результате опорожнения.

**7. Требования к качеству и безопасности выполнения работ**

7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативно-правовых и регламентирующих документов:

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

**8. Требования к началу Работ**

8.1. За 2 дня до начала выполнения работ Заказчик передает объект с составлением Акта о приеме - передачи Объекта в порядке, установленном законодательством РФ.

8.2. Подрядчик, при подписании контракта, представляет на согласование График производства работ.

**9. Требования к проведению работ**

9.1. Работы должны быть выполнены с использованием оборудования, механизмов, материалов и транспорта Подрядчика.

9.2. Работы должны выполняться поочередно, после вывода каждого РВС из технологического процесса, в соответствии с графиком выполнения работ.

9.3. Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу Заказчика или иным лицам, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны возлагается на Исполнителя. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

**11. Требования к результатам работ**

11.1 Работы должны быть выполнены в установленный срок, с соблюдением всех необходимых правил и требований техники безопасности.

11.2 Работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.

11.3 Работа считается выполненной после оформления:

- актов приемки выполненных работ, подписанных Подрядчиком и Заказчиком;

- счета на оплату;

- счета – фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ;

11.4 При обнаружении Заказчиком недостатков, выявленных при приемке работ, Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

11.5 Расчет за выполненные работы производится при условии, что все работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные сроки.

Сотрудник контрактной службы:

(Ответственное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Подпись) (Ф.И.О.)*